# 第三方接口配置说明

StopCarOrgan： 第三方接口名称

chargepoleStatus：输入参数代码

dataformat：输入参数数据格式（转换成对应格式的数值）

value：输入参数值的表达式（匹配测点名称后计算表达式获取值）

YC\_WORKSTATUS：电桩网关程序测点名称

type：测点类型(1,2,3,4)

addr:测点值，根据测点类型变化