
**一卡通项目与爱充对接勘误**

一卡通项目与爱充通讯时，部分数据与协议或约定不符的地方，做如下记录

1. 一卡通产生的充电记录，账号类型-3 ， 用户来源-1008（暂定） ，用户编号-一卡通卡号，格式参照协议。正式的用户来源等待爱充通知。示例见附录1.



1. 一卡通充电记录中的流水号，由充电桩自主生成。



参考协议，一卡通充电记录的流水号生成规则如下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | | 内容 |
| 机器编码 | | 8byte 充电桩编号 |
| 序列号 | 年 | 1byte |
| 月 | 1byte |
| 日 | 1byte |
| 时 | 1byte |
| 秒 | 1byte |
| 离线标识 | 0x20 固定 |
| 分 | 1byte |
| 序号 | 1byte 自增 |

1. 后台回复充电记录报文中，处理结果协议中定义了1，2，3，4四种结果。实际回复是0

爱充在未来升级协议会修复此问题。



（截止到20170502 测试平台已经修复问题）

附录1 一卡通充电记录报文示例

689400720016008200050000000000002e6101021720000001016101021720000001170501132420140103f003393239303234353600000000000000000000000000000000000000000000000001645c0e0d01051132280f0d0105111c020000870000000000000000000000000000000000000000000000000000001c0200002e00000000000000000000000000000005000d0f346008